{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["1 - Zadanie","2 - Zadanie","3 - Zadanie","4 - Zadanie","5 - Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 - Zadanie","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnej komunukácie Súdovce"]
["Objekt: ",null,"Vetva B"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 Dudince"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Dančo"]
["Miesto: ",null,"Súdovce",null,null,"Dátum: ","6. 5. 2019"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","567122pc","Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 40-80 mm vyspravenie nerovností cca 25% plochy cesty   ","m2",{"v":375.75,"d":"375.750"}]
[2,"221","573111111","Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2   ","m2",{"v":1503,"d":"1503.000"}]
[3,"221","573211111","Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   ","m2",{"v":1503,"d":"1503.000"}]
[4,"221","577131111","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm   ","m2",{"v":1503,"d":"1503.000"}]
[5,"221","577151123","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm   ","m2",{"v":1503,"d":"1503.000"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[6,"221","914001110","Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[7,"221","915911111","Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[8,"404","4044799402d","Z2b „Zábrana na označenie uzávierky “, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[9,"221","919535559","Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30   ","m3",{"v":2,"d":"2.000"}]
[10,"221","919535pc","Vyčistenie rúrového priepustu   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[11,"221","938909311","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":1503,"d":"1503.000"}]
[12,"221","938909611","Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm,  -0,12600t   ","m2",{"v":480,"d":"480.000"}]
[13,"221","966006211","Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov alebo konzol,  -0,00400t   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[14,"404","4044779790d","A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[15,"404","4044799633d","E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[16,"221","998225111","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",512.993]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"2 - Zadanie","index":1,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnej komunukácie Súdovce"]
["Objekt: ",null,"Vetva C"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 Dudince"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Dančo"]
["Miesto: ",null,"Súdovce",null,null,"Dátum: ","6. 5. 2019"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","573111111","Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2   ","m2",{"v":1120.34,"d":"1120.340"}]
[2,"221","573211111","Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   ","m2",{"v":1120.34,"d":"1120.340"}]
[3,"221","577131111","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm   ","m2",{"v":1120.34,"d":"1120.340"}]
[4,"221","577151123","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm   ","m2",{"v":1120.34,"d":"1120.340"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[5,"221","914001110","Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[6,"221","915911111","Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[7,"404","4044799402d","Z2b „Zábrana na označenie uzávierky “, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[8,"221","919535559","Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30   ","m3",{"v":1,"d":"1.000"}]
[9,"221","919535pc","Vyčistenie rúrového priepustu   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[10,"221","938909311","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":1120.34,"d":"1120.340"}]
[11,"221","938909611","Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm,  -0,12600t   ","m2",{"v":208,"d":"208.000"}]
[12,"221","966006211","Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov alebo konzol,  -0,00400t   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[13,"404","4044779790d","A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[14,"404","4044799633d","E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[15,"221","998225111","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",301.148]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"3 - Zadanie","index":2,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnej komunukácie Súdovce"]
["Objekt: ",null,"Vetva D"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 Dudince"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Dančo"]
["Miesto: ",null,"Súdovce",null,null,"Dátum: ","6. 5. 2019"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","573111111","Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2   ","m2",{"v":314.6,"d":"314.600"}]
[2,"221","573211111","Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   ","m2",{"v":314.6,"d":"314.600"}]
[3,"221","577131111","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm   ","m2",{"v":314.6,"d":"314.600"}]
[4,"221","577151123","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm   ","m2",{"v":314.6,"d":"314.600"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[5,"221","914001110","Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[6,"221","915911111","Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[7,"404","4044799402d","Z2b „Zábrana na označenie uzávierky “, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[8,"221","938909311","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":314.6,"d":"314.600"}]
[9,"221","938909611","Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm,  -0,12600t   ","m2",{"v":60,"d":"60.000"}]
[10,"221","966006211","Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov alebo konzol,  -0,00400t   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[11,"404","4044779790d","A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[12,"404","4044799633d","E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[13,"221","998225111","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",84.906]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"4 - Zadanie","index":3,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnej komunukácie Súdovce"]
["Objekt: ",null,"Vetva E"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 Dudince"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Dančo"]
["Miesto: ",null,"Súdovce",null,null,"Dátum: ","6. 5. 2019"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[1,"221","573111111","Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2   ","m2",{"v":269.21,"d":"269.210"}]
[2,"221","573211111","Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   ","m2",{"v":269.21,"d":"269.210"}]
[3,"221","577131111","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm   ","m2",{"v":269.21,"d":"269.210"}]
[4,"221","577151123","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm   ","m2",{"v":269.21,"d":"269.210"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[5,"221","914001110","Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[6,"221","915911111","Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[7,"404","4044799402d","Z2b „Zábrana na označenie uzávierky “, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[8,"221","938909311","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":269.21,"d":"269.210"}]
[9,"221","938909611","Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm,  -0,12600t   ","m2",{"v":60,"d":"60.000"}]
[10,"221","966006211","Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov alebo konzol,  -0,00400t   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[11,"404","4044779790d","A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[12,"404","4044799633d","E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[13,"221","998225111","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",72.852]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]

{"sheet":"5 - Zadanie","index":4,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Rekonštrukcia miestnej komunukácie Súdovce"]
["Objekt: ",null,"Vetva I"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Súdovce, Súdovce 113, 962 71 Dudince"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Dančo"]
["Miesto: ",null,"Súdovce",null,null,"Dátum: ","6. 5. 2019"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"1","Zemné práce   "]
[1,"221","113307222","Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   ","m2",{"v":233.1,"d":"233.100"}]
[2,"221","113308442","Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom   ","m2",{"v":233.1,"d":"233.100"}]
[3,"001","122102201","Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3   ","m3",{"v":85,"d":"85.000"}]
[4,"001","132101101","Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3   ","m3",{"v":2.64,"d":"2.640"}]
[5,"001","162301102","Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4,  do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   ","m3",{"v":71.7,"d":"71.700"}]
[6,"001","167101101","Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   ","m3",{"v":71.7,"d":"71.700"}]
[7,"001","171201101","Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   ","m3",{"v":11.3,"d":"11.300"}]
[8,"001","171201201","Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   ","m3",{"v":71.7,"d":"71.700"}]
[9,"001","181101102","Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   ","m2",{"v":233.1,"d":"233.100"}]
[10,"001","175101101","Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny   ","m3",{"v":1.65,"d":"1.650"}]
[11,"583","5833711000","Štrkopiesok 0- 8 n   ","t",2.772]
[12,"001","181301102","Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm   ","m2",{"v":75,"d":"75.000"}]
[13,"231","180402111","Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   ","m2",{"v":75,"d":"75.000"}]
[14,"005","0057211200","Trávové semeno - parková zmes   ","kg",2.318]
[15,"231","184102113","Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm   ","ks",{"v":30,"d":"30.000"}]
[16,"026","0266205875","Tuja západná - Thuja occidentalis SMARAGD, v. 100/125; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca   ","ks",{"v":30.9,"d":"30.900"}]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[17,"221","564861111","Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm   ","m2",{"v":233.1,"d":"233.100"}]
[18,"221","573111111","Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2   ","m2",{"v":50.2,"d":"50.200"}]
[19,"221","573211111","Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   ","m2",{"v":283.3,"d":"283.300"}]
[20,"221","577131111","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm   ","m2",{"v":283.3,"d":"283.300"}]
[21,"221","577151123","Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm   ","m2",{"v":283.3,"d":"283.300"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[22,"221","914001110","Osadenie a montáž dočasnej cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[23,"221","915911111","Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[24,"404","4044799402d","Z2b „Zábrana na označenie uzávierky “, rozmer 1000x220, iné dopravné zariadenia, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[25,"221","919535559","Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 25/30   ","m3",{"v":1,"d":"1.000"}]
[26,"221","919541111","Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 300 mm   ","m",{"v":5.5,"d":"5.500"}]
[27,"286","2860005830","PVC rúra DN300 - korugovaná   ","m",5.555]
[28,"221","935112111","Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5   ","m",{"v":11.5,"d":"11.500"}]
[29,"592","5922764100","Tvárnica priekopová TBM 1-25   ","ks",{"v":23,"d":"23.000"}]
[30,"221","938909311","Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   ","m2",{"v":50.2,"d":"50.200"}]
[31,"221","966006211","Odstránenie (demontáž) dočasnej zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov alebo konzol,  -0,00400t   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[32,"404","4044779790d","A19 „Práca“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2, dočasná prenájom   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[33,"404","4044799633d","E7 „Smerová šípka “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, dočasná prenájom   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[34,"221","979082213","Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km   ","t",54.803]
[35,"221","979087212","Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   ","t",54.803]
[36,"013","979089012","Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   ","t",54.803]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[37,"221","998225111","Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",{"v":170.09,"d":"170.090"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]